-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Delay (ms)

0.00005

0.0000333

0.000025

0.0000

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Delay (ms)

Difference

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Delay (ms)

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Field Noise Level

Asynchronous